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天津港保税区河南省矿山起重机安装有限公司
“3•4”一般高处坠落事故调查报告
2026年3月4日上午10时6分许，河南省矿山起重机安装有限公司在天津港保税区临港渤海50路69号的太重（天津）滨海重型机械有限公司海工装备厂房内安装起重机时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约150.3万元（不含事故罚款）。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，天津港保税区管理委员会成立了由保税区应急局、市场局、人社局、群团工作部、天津市公安局滨海分局等部门组成的天津港保税区河南省矿山起重机安装有限公司“3·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法对事故进行全面调查，事故调查组邀请了保税区纪委监察专员办公室，聘请了相关技术机构和专家，同时邀请长垣市人民政府参与事故调查。3月12日，天津市滨海新区安全生产委员会对该起事故调查处理工作进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，采用现场勘验、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡及直接经济损失等事实，认定了事故性质和责任，查清了有关部门及相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经现场勘验和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的情形。事故调查组认定，天津港保税区河南省矿山起重机安装有限公司“3·4”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况
（一）事故相关单位概况

1.河南省矿山起重机安装有限公司（以下简称河南起重机安装公司）
河南起重机安装公司成立于2016年10月25日，为其他有限责任公司。统一社会信用代码：91410728MA3XEKMN1G；法定代表人：胡某某；注册资本：300万元；注册地址：长垣市长恼工业区矿山路中段；经营范围：起重机安装、改造、维修。

持有中华人民共和国特种设备生产许可证（编号：TS3441399-2029），经河南省市场监督管理局审核，河南起重机安装公司获准从事起重机械安装（含修理），有效期：2025年9月25日至2029年9月24日。
2.河南省矿山起重机有限公司（以下简称河南起重机公司）
河南起重机公司成立于2002年9月30日，为有限责任公司(自然人投资或控股)。统一社会信用代码：914107287425452612；法定代表人：崔某某；注册资本：117700万元；注册地址：长垣市长恼工业区矿山路与纬三路交汇处；经营范围：一般项目：物料搬运装备制造，特种设备销售，特种设备出租，智能物料搬运装备销售，物料搬运装备销售，智能港口装卸设备销售，电机制造，齿轮及齿轮减、变速箱制造，齿轮及齿轮减、变速箱销售，轴承、齿轮和传动部件制造，轴承、齿轮和传动部件销售，电线、电缆经营，锻件及粉末冶金制品制造等；许可项目：特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理等。

持有中华人民共和国特种设备生产许可证（编号：TS2410461-2028），经国家市场监督管理总局审查，河南起重机公司获准从事起重机械制造（含安装、修理、改造），有效期：2024年2月8日至2028年6月19日。

3.天津炬材机械设备安装工程有限公司（以下简称天津炬材公司）
天津炬材公司成立于2014年11月25日，为有限责任公司(自然人独资)。统一社会信用代码：9112011630066786XX；法定代表人：田某；注册资本：650万元；注册地址：天津市滨海新区胡北家园13号楼1门2201室；经营范围：机械设备安装工程，吊车租赁，汽车租赁，吊装设备安装，代办车务手续服务，劳务服务，吊装服务，汽车及配件销售，五金产品、电子产品批发，建筑工程，钢结构安装，道路货运经营。
合同及协议签订情况

2025年10月17日，天津炬材公司与太重（天津）滨海重型机械有限公司（以下简称太重滨海公司）签订了《承揽合同-框架协议》。协议约定，由天津炬材公司在太重滨海公司安装起重机，并负责该起重机在正常投入使用前的相关安全工作。同时双方签订了《相关方安全生产管理协议书》，有效期从2025年10月17日至2026年10月16日。
2025年9月5日，天津炬材公司与河南起重机公司签订《起重机订购合同》，河南起重机公司负责起重机的安装。同时，天津炬材公司分别与河南起重机公司、河南起重机安装公司签订《职业健康、安全与环境管理协议书》，上述协议书均至施工合同结束后失效。

2025年10月18日，河南起重机公司与河南起重机安装公司签订《起重机安装合同》，河南起重机安装公司负责起重机的安装。双方于2025年10月20日签订《职业健康、安全与环境管理协议书》，此协议书至施工合同结束后失效。

2025年10月20日，太重滨海公司与河南起重机安装公司签订《相关方安全生产管理协议书》，有效期从2025年10月20日至项目施工作业结束止。
（二）事故相关单位安全管理情况

1.河南起重机安装公司
制定了《员工劳动用品管理制度》《安全教育培训管理制度》《起重机安装维修安全管理制度》《高空作业安全操作规程》等；制定《岗位责任制》《应急救援预案》；针对该项目制定了《桥式起重机安装专项施工方案》。

未按照规定对从业人员进行安全教育培训；未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品。
2.天津炬材公司

未对河南起重机安装公司作业人员进行HSE培训教育；未对安装起重机聚氨酯缓冲器工作面进行安全检查；未督促河南起重机公司加强对起重机安装现场的安全管理。

3.河南起重机公司

未对河南起重机安装公司管理人员及作业人员进行HSE培训教育；无佐证材料证明其对河南起重机安装公司进行有效安全检查。
（三）事故相关人员基本情况
贾某某，男，34岁，系河南起重机安装公司员工，持有高处作业特种作业操作证，操作项目为高处安装、维护、拆除作业，该证书已于2026年2月9日经河南省应急管理厅完成复审。贾某某与河南起重机安装公司签订的劳动合同期限为2026年2月1日至2026年5月1日。
（四）事故现场情况

1.起重机安装情况
事故发生在太重滨海公司海工装备厂房东南角起重机安装现场，该起重机于2025年10月份开始安装，已完成轨道、桥架和小车运行机构安装。事发时，河南起重机安装公司正在组织人员进行起重机安装收尾工作。《起重机产品数据表》显示起重机额定起重量100t，跨度34m，整机设计重量104.235t，起升高度/下降深度16m，起重机如图1所示。
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图1 起重机现场照片                图2 端梁内侧平台现场

2.事故现场周边情况

经现场勘验，事故起重机端梁内侧平台至坠落地面高度为16.98m，端梁内侧平台宽37cm，长3.7m，端梁内侧平台现场照片如图2所示。平台南侧设有高120cm的防护栏杆，该防护栏杆有2个横向中间杆，5个竖向中间杆。平台东侧存放有待安装的起重机聚氨酯缓冲器等有关零部件，西侧为待安装的电气线路，南侧安装有防护栏杆，北侧为起重机设备临边区域。事发时，贾某某在防护栏杆的外侧，即端梁内侧平台上临边区域进行作业。
事故发生时，现场有2名作业人员。贾某某坠落在木质托盘上，该托盘面板上一根纵梁已断裂。托盘东南侧遗落有一顶红色安全帽帽壳和一个红色圆柱形起重机聚氨酯缓冲器。托盘西南侧有遗落的安全带，事故现场有关位置情况如图3所示。
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图3 事故现场有关位置情况               图4 现场有关设施情况
现场勘验时安全帽帽壳和帽衬已脱离，帽壳表面已多处破损，现场红色安全帽生产日期为2025年9月，强制报废期限为2028年3月，安全带生产日期为2025年12月。一同坠落至地面的红色起重机聚氨酯缓冲器重量为20.75kg，直径31.5cm，高31.5cm。现场有关设施情况如图4所示。
（五）事故发生经过

3月4日8时03分许，河南起重机安装公司项目经理卢某某组织牛某某、王某某、贾某某等7名作业人员分两个班组召开班前会。会议主要明确了工作分工及安全注意事项，其中安排牛某某、贾某某负责车间B6、B7跨起重机收尾作业。班前会结束后，卢某某办理高处作业审批手续。

8时26分许，卢某某返回作业现场，对高处作业人员劳动防护用品佩戴情况进行核实确认。确认无误后，贾某某、牛某某等人随即开始作业。

9时31分许，贾某某经检修爬梯前往B7跨起重机作业位置。抵达时，牛某某已完成该位置3个小型聚氨酯缓冲器的安装。2人汇合后共同完成最后1个缓冲器的安装工作，随后通过检修通道转移至B6跨起重机端梁区域。作业过程中，牛某某看到贾某某将安全带的一个挂钩挂在端梁防护栏杆上，但未留意挂钩防脱卡是否卡牢，两个挂钩交替使用将无法在起重机端梁上搬运聚氨酯缓冲器。

10时许，贾某某给王某某打电话，告知现场缺少工具及配件。王某某随即将所需扳手系在绳索上，扳手被吊运至B6跨起重机作业面，随后王某某离开现场去寻找螺丝、螺帽等配件。

10时06分许，贾某某怀抱重达20.75kg的聚氨酯缓冲器，在起重机端梁内侧平台由东向西行走向右转身时，发生坠落。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故伤亡情况

事故造成1人死亡。死亡人员：贾某某，男，34岁，安装工，身份证号为XXXXXXXXXXXXXXXXX，河南省某某市人。

根据天津市滨海新区公安局物证鉴定中心出具的《鉴定文书》（津滨公技鉴字〔2026〕第0474号）鉴定意见：死者贾某某符合高坠致重度颅脑损伤死亡。
天津北大医疗海洋石油医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（编号1201020012023039020）显示：贾某某死亡原因为重度开放性颅脑损伤。
2.直接经济损失

截至2026年3月，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失（不含事故罚款）约为150.3万元人民币。

（七）其他方面情况
1.当天天气情况
2026年3月4日，天津市滨海新区天气情况，白天阴天，最高气温5℃，最低气温-1℃。白天到夜间，东风3-4级转东北风1-2级，相对湿度65%。
2.工作环境情况
本次事故发生在海工装备厂房东南角起重机安装现场，周边环境条件无影响人员视线或影响其判断的其他环境因素。
二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况
10时51分，太重滨海公司向保税区应急局报告事故；10时55分，保税区应急局向新区应急指挥中心报告事故。
（二）事故现场应急处置情况
事故发生后，河南起重机安装公司项目经理卢某某立即拨打120急救电话，将贾某某送至天津北大医疗海洋石油医院抢救，保税区管委会分管负责同志和天津市公安局滨海分局、保税区市场局、应急局主要负责同志带领相关人员立即赶到现场开展应急处置工作，要求全力抢救伤者，并派人到医院时时跟踪抢救情况，督促相关单位立即对事故现场紧急围封，保存相关证据。

（三）医疗救治和善后情况
12时12分，贾某某经抢救无效死亡。善后工作已完成。
（四）事故应急处置评估

天津市公安局滨海分局、保税区市场局、应急局等部门及时开展应急处置工作，调度相关力量，组织企业做好员工家属安抚工作，及时采集现场证据材料，对相关作业风险进行排查评估。各部门之间信息沟通、共享较为畅通，较好地做到事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好地履行了各部门职责。
三、事故原因分析
（一）原因分析

经调查询问、查阅资料、现场勘验及综合分析，本起事故原因如下：

1.人的不安全行为
贾某某安全意识淡薄，作业过程中未正确佩戴、使用安全带，挂钩防脱卡未卡牢，使用劳动防护用品不达标；其在宽度仅37cm的端梁内侧狭窄临边平台怀抱聚氨酯缓冲器移动转身，未留意作业环境，冒险作业。同组作业人员牛某某发现上述违章行为后，未及时提醒、制止。

2.物的不安全状态
涉事作业区域存在两处物的不安全状态：其一，起重机端梁内侧平台宽度仅有37cm，作业空间狭窄，临边作业活动范围受限，自带高处坠落安全隐患；其二，现场原有安全网被违规拆除，坠落兜底防护措施不复存在，安全防护设施缺失，进一步加剧了事故发生风险。

（三）直接原因
贾某某安全意识不足，违反高空作业操作规程，未规范使用安全带，在起重机端梁内侧狭窄的临边平台怀抱聚氨酯缓冲器行走转身过程中发生高处坠落，是事故发生的直接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题
（一）河南起重机安装公司

1.安全教育培训管理缺失。公司未严格执行2026年度安全培训计划与《安全教育培训管理制度》，未对新入职员工落实公司级、部门级、班组级三级安全教育。贾某某等人未通过安全生产教育培训考核即上岗作业，不掌握岗位安全知识、不熟悉安全生产规章制度及操作规程[
]。
2.现场作业安全管控失效。一是聚氨酯缓冲器安装作业现场无专人监督检查，现场管控缺位；二是未落实劳动防护用品管理要求，未能监督从业人员规范佩戴、使用劳保用品[
]；三是隐患排查治理不到位，未及时发现并消除作业人员安全带使用不当、临边作业无防护等事故隐患[
]；四是高处作业监护管理违规，监护人员离岗时未按要求中止现场作业[
]。

3.违反公司安全生产规章制度和安全操作规程。一是起重机安装尚未到调试阶段，在安装聚氨酯缓冲器前拆除现场安全网，违反《高空作业人员安全操作规程》第18条规定[
]；二是贾某某未按要求正确系挂、使用安全带，违反《高空作业人员安全操作规程》第1条[
]与《员工劳保用品管理制度》第十项第2条[
]相关要求；三是安全网拆除后，在临边区域作业未设置防护栏、未采取其他可靠防护措施，违反《起重机安装维修安全管理制度》第一项安全保证措施第8条[
]；上述问题充分说明，公司未能有效教育和督促从业人员严格执行公司安全生产规章制度与操作规程[
]。

（二）河南起重机公司
该公司在项目发包后，未依法对承包单位河南起重机安装公司的安全生产工作进行统一协调和管理。一是未执行双方签订的《职业健康、安全与环境管理协议书》第7条的要求，未对现场管理人员及作业人员进行HSE培训教育[
]；二是未对贾某某、牛某某等新入职人员作业现场进行安全检查，无佐证材料证明其对起重机安装现场进行有效安全检查[
]。

（三）天津炬材公司
对起重机安装项目的安全生产工作统一协调管理不到位。一是明知河南起重机公司项目经理卢某某无法有效管控项目安全，未督促该公司补齐安全管理短板；二是未按照《职业健康、安全与环境管理协议书》第7条[
]要求落实全员HSE培训，仅培训卢某某，未对贾某某、牛某某等作业人员开展培训；三是未对起重机安装作业面进行安全检查[11]，同时未督促河南起重机安装公司开展作业面安全排查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予责任追究的责任人员
贾某某，男，起重机安装人员，作业期间未规范使用安全带，怀抱20.75kg聚氨酯缓冲器在37cm宽的起重机端梁内侧平台临边位置行走、转身，不慎发生高处坠落并当场死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议对其免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

对于事故中涉嫌刑事犯罪人员，建议由公安机关依法立案调查。

（三）建议给予行政处罚的责任人员
1.胡某某，男，中共党员，河南起重机安装公司总经理。作为单位安全生产第一责任人，全面负责本单位安全生产工作。未切实履行主要负责人职责。未有效推动本单位安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产教育和培训计划的实施，未督促、检查本单位在天津临港项目的安全生产工作，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项的规定[
]，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定[
]，建议由天津港保税区应急局对其处以2025年年收入40%的罚款，即106227.27元。

2.卢某某，男，群众，河南起重机公司项目经理且为安全负责人，未有效落实对承包单位的安全生产工作统一协调、管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[
]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定[
]，建议由天津港保税区应急局对其处1万元的罚款。

3.田某，男，群众，天津炬材公司总经理，未有效落实对河南起重机公司和河南起重机安装公司的安全生产工作统一协调、管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[15]，依据依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定[16]，建议由天津港保税区应急局对其处1万元的罚款。
（四）建议给予行政处罚的责任单位
1.河南起重机安装公司
未按照规定对从业人员进行安全教育培训；未采取技术、管理措施，及时发现并消除作业人员未正确使用安全带等事故隐患；未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用劳动防护用品，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[3]、第四十四条[9]和第四十五条[2]的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[
]，建议由天津港保税区应急局对其处65万元的罚款。

2.河南起重机公司

未有效落实对承包单位的安全生产工作统一协调、管理责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[15]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定[16]，建议由天津港保税区应急局对其处4.9万元的罚款。

3.天津炬材公司
未有效落实对河南起重机公司和河南起重机安装公司的安全生产工作统一协调、管理责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[15]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定[16]，建议由天津港保税区应急局对其处人民币4.9万元的罚款。

（五）建议企业内部处理的责任人员

1.贾某，太重滨海公司制造部内设机构负责人，对制造部管辖范围内的高处作业安全全面负责，对河南起重机安装公司未严格落实危险作业安全管控制度负有责任，建议太重滨海公司对其进行严肃处理。

2.张某某，太重滨海公司制造部装备工程主办，负责河南起重机安装公司安装起重机的协调管理工作，对河南起重机安装公司未严格落实危险作业安全管控制度负有责任，建议太重滨海公司对其进行严肃处理。

3.刘某某，太重滨海公司安全员，对河南起重机安装公司未严格落实危险作业安全管控制度检查不到位，建议太重滨海公司对其进行严肃处理。

4.谢某某，太重滨海公司制造部维修组长，对河南起重机安装公司未严格落实危险作业安全管控制度检查不到位，建议太重滨海公司对其进行严肃处理。
5.谭某某，太重滨海公司制造部维修工，对河南起重机安装公司未严格落实危险作业安全管控制度检查不到位，建议太重滨海公司对其进行严肃处理。

（六）建议给予组织处理的责任人员
李某，男，中共党员，原保税区市场监督管理局特种设备科科长，对安装起重机日常安全监管不力，建议给予批评教育。
六、事故主要教训

1.河南起重机安装公司安全红线意识薄弱，安全管理体系运行失效。一是安全教育培训工作流于形式，未按要求对作业人员开展常态化安全培训；二是隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除作业人员违规使用安全带等隐患；三是日常监管缺位，既无法督促作业人员严格遵守单位安全管理制度与操作规程，也未有效监督作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.河南起重机公司作为发包单位，对承包单位安全生产统筹管理缺位。未按照双方《职业健康、安全与环境管理协议书》约定履行相应职责，且未对河南起重机安装公司作业人员贾某某、牛某某等人的作业现场开展安全检查，无相关资料证明其对起重机安装现场落实了有效安全管控。

3.天津炬材公司对项目各方安全生产工作协调监管不到位。针对河南起重机公司项目安全管理薄弱的问题，未及时督促其补齐管理短板；未严格执行与河南起重机安装公司签订的《职业健康、安全与环境管理协议书》条款要求；同时其未对起重机安装作业面开展安全检查，也未督促施工单位开展现场安全检查。
七、事故整改和防范措施

各单位要深刻汲取本次事故教训、举一反三，深入剖析事故原因，制定针对性举措，切实落实安全生产主体责任，有效防范和坚决遏制同类事故发生。现提出如下建议：
（一）河南起重机安装公司
要以案为鉴、深刻反思，深挖事故根源，制定整改方案，逐项落实整改举措，切实筑牢安全生产主体防线。一是要强化安全生产管理考核、严格奖惩，定期组织检查安全管理体系的落实情况和执行效果，形成激励约束机制，推动从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。二是要规范安全生产教育培训，严格落实公司安全教育培训制度要求，认真落实新入职人员三级安全教育培训工作，确保从业人员具备与所从事工作岗位相匹配的安全操作技能，全面提升从业人员的安全素养。三是要强化现场安全管理，特别是高风险作业的现场安全管理。每次高风险作业前，应认真研判作业过程可能存在的安全风险，告知从业人员作业现场存在的危险因素、应采取的安全防护措施、应佩戴的劳动防护用品等内容，加强现场安全巡视频次，及时发现并消除作业现场存在的安全隐患。

（二）河南起重机公司
压实发包单位安全管理责任，加强对承包单位的统筹协调与监督管理。一是要严格履行发包单位的安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，分析事故原因，制定整改方案，落实安全管控措施，提高安全管理水平，从源头防范此类事故的再次发生。二是要加强对承包单位的安全检查，尤其是安全生产管理协议落实情况，对发现的安全问题要采取切实有效的管理手段督促其完成整改后方可进行作业，采取技术、管理措施消除承包单位在安全方面的短板弱项，杜绝现场人员违章作业，杜绝以包代管。

（三）天津炬材公司
在项目发包环节，必须全面履行安全生产协调管理职责。一是要严格履行发包单位的安全生产责任，反思承包单位安全管理中存在的问题，加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，督促承包单位严格落实安全生产主体责任。二是要加强对承包单位安全生产条件、有关人员的从业资格进行严格审核，确保承包单位具备较好的安全生产管控能力。三是要认真履行对承包单位的安全生产教育培训工作，加强对承包单位作业现场的管控和督查，杜绝违章作业和违章指挥，切实掌握承包单位的管理水平和安全管理短板，针对问题加强监管，杜绝以包代管。

（四）保税区市场局

保税区市场局要切实履行特种设备安全监管职责，严守安全生产底线。一是深入贯彻安全生产相关部署与法律法规要求，压实各方监管责任，实现特种设备全流程闭环监管。二是加强普法宣传与技术引导，普及特种设备安全法律法规和行业标准，督促企业强化内部安全教育培训，提升作业人员安全意识与操作水平。三是加大监督检查与执法力度，加密检查频次，推动企业全面落实特种设备安全生产主体责任，坚决杜绝类似事故的发生，切实保障人民生命财产安全。
[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。


[�] 太重滨海公司（甲方）与河南起重机安装公司（乙方）签订《相关方安全生产管理协议书》二、协议内容第一项：乙方还应遵守甲方安全生产、职业健康及环境保护相关管理制度规定。太重滨海公司《危险作业安全管控制度》一、总则第八条第9项：作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时，应收回安全作业票，中止作业。


[�] 河南起重机安装公司制定的《高空作业人员安全操作规程》第18条：施工现场的各种安全防护措施和安全标志任何人不得损坏和擅自移动、拆除。


[�] 河南起重机安装公司制定的《高空作业人员安全操作规程》第1条：高空作业必须正确系挂安全带，安全带须符合现行国家最新标准的要求，不能使用不合格的材料做的安全带，安全带每次使用前应按规定进行受力检查。


[�] 河南起重机安装公司制定的《员工劳保用品管理制度》第十项第2条：作业前必须检查安全带织带是否断裂、卡扣是否灵活。必须遵循“高挂低用”原则，挂点必须牢固可靠。


[�] 河南起重机安装公司制定的《起重机安装维修安全管理制度》第一项第8条：临边、洞口作业应加防护栏或其他可靠措施。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。


[�] 河南起重机公司（甲方）与河南起重机安装公司（乙方）签订《职业健康、安全与环境管理协议书》二协议内容第7条：施工前甲方对乙方现场管理人员及作业人员进行HSE培训教育，乙方取得施工许可证（开工单）后方可在甲方场地进行作业。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。


[�] 天津炬材公司（甲方）与河南起重机安装公司（乙方）签订《职业健康、安全与环境管理协议书》二协议内容第7条：施工前甲方对乙方现场管理人员及作业人员进行HSE培训教育，乙方取得施工许可证（开工单）后方可在甲方场地进行作业。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。 


[�] 第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”







